# Инструкция по установке

***Тент-шатер без москитной сетки GK-003***

***Тент-шатер с москитной сеткой GK-001B***

****При надлежащем уходе шатер прослужит вам долго. Обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией, прежде чем устанавливать шатер и сохраните ее для справок в дальнейшем.

Данное изделие можно использовать как полевую кухню и палатку, беседку, укрытие от солнца и дождя на дачах и в походах. Все стенки шатра сделаны из противомоскитной сетки, а в вариантах с дополнительными стенками, дублированы ветро - влагозащитными полотнищами, которые при необходимости собираются.

Прежде чем отправиться в путешествие ознакомьтесь с инструкцией по установке шатра и убедитесь, что все необходимые комплектующие на месте. Вам следует детально ознакомиться со схемой сборки шатра. Перед каждым походом рекомендуется тщательно проверять качество узлов шатра (желательно со сборкой) особенно после долговременного хранения.

**Установка.**

Будьте внимательны к стойкам. В большинстве случаев поломки стоек и крестовин происходят в момент сборки и разборки шатра. Перед установкой удостоверьтесь, что у вас достаточно помощников, которые помогут вам собрать шатер.

1. Убедитесь что в месте, где вы хотите установить шатер, нет каких либо острых

предметов, которые могут повредить его. Распакуйте тент и разложите его на земле.

2. Соберите купол шатра согласно прилагаемой схеме:

- опоры купола из деталей №3-4-5 плюс центральное сочетание №1

- соберите четыре боковые перекладины из деталей №6-7-6 и вставьте их в четыре угловых сочетания №2

3. Положите собранный купол на ровную поверхность и натяните на него полотнище шатра, предварительно расстегнув на нем застежки-молнии.

4. Соберите четыре вертикальные стойки из изделий №8-9 и вставьте их в угловые сочетания купола №2.

5. Расправьте полотнища шатра и прикрепите его снизу к стойке №9 при помощи прилагаемых крючков.

6. Застегните застежки-молнии.

7 Расшпильте шатер при помощи прилагаемых шпилек. **Внимание! Несоблюдение п.5 и 6 порядка сборки может привести к созданию чрезмерной нагрузки на молнию и выходу ее из строя.**

8 Зафиксируйте при помощи липучек внутреннею часть тента и каркас.

9. Подвесьте навесные полки к каркасу с помощью липучек.

10. Ветро-влагозащитные полотнища в зависимости от погоды можно свернуть вверх и зафиксировать в свернутом положении с помощью клевант.

Будьте предельно осторожными при сборке шатра в ветреную погоду. Не пытайтесь сделать это самостоятельно, обязательно попросите кого-нибудь помочь вам.

**Разборка шатра.**

По возможности разбирайте шатер только после полного высыхания. Порядок разборки - противоположен порядку сборки. Складывайте тент в сторону выхода, что бы дать возможность выхода излишнего воздуха. В случае если шатер при сборке был мокрым, при первой же возможности просушите его.

**Эксплуатация.**

* Оберегайте каландрированный п\э шатра от воздействия абразивных материалов.
* Ткань шатра содержит синтетические материалы, которые иногда подвержены конденсату. **Не путайте это явление с «протеканием».**В большинстве случаев образование конденсата можно избежать, обеспечивая достаточную вентиляцию и оставляя выходы приоткрытыми, если это возможно.
* Не прикасайтесь к внутренней поверхности тента во время дождя.
* Используйте естественные укрытия при установке шатра, располагайте выход с подветренной стороны.
* НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ ВНУТРИ ШАТРА. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

**Уход за шатром.**

Ткань тента с течением времени может быть подвержена более быстрому износу, в случае если тент будет использоваться под прямым воздействием солнечных лучей. При обычном использовании шатер прослужит вам долго. Рекомендуется устанавливать шатер, если это возможно в тени. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения тента избыточным солнечным воздействием. Гарантийные обязательства не распространяются на тенты и в том случае если изделия используются на перманентной основе (например, как торговые и выставочные образцы под открытым небом и т.д.)

Для очистки тента используйте чистую воду и мягкую щетку. Не скоблите ткань и не используйте моющие средства.

Стойки должны быть упакованы и храниться в сухом месте для защиты от повреждения и коррозии. Повреждения в результате неправильного использования и хранения не компенсируются гарантийными обязательствами.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации продукции без внесения изменений в данную инструкцию.

Будьте внимательны к молниям, открывайте и закрывайте их двумя руками. Не применяйте излишние усилия. При сильном ветре рекомендуется углы тента закреплять на дополнительных растяжках. Малейшие повреждения чините при первой возможности.

Если в процессе эксплуатации шатра у вас возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь в магазин, где вы его приобрели. В случае утери инструкции по сборке шатра вы всегда сможете ее найти на нашем сайте в Интернете: **OLBOL.ru**

**Комплектность:**

* Тент - 1шт.
* Каркас стальной - 1шт.
* Оттяжки - 8шт.
* Колышки - 5шт.
* Крючки – 4шт.
* Мешок упаковочный - 2шт.
* Коробка упаковочная - 2шт.
* Инструкция - 1шт.

